*Załącznik nr 2 do OPZ*

Województwo: lubelskie

Powiat krasnostawski

Jednostka ewidencyjna 060609\_2 Rudnik

# Zakres zamówienia dotyczącego BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT

# oraz informacje o istniejących materiałach PZGiK, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia

1. W ramach niniejszego zamówienia w powiecie krasnostawskim tworzona będzie BDOT500:

1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 1:

### Tabela nr 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Id jednostki ewidencyjnej | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach jednostki ewidencyjnej (ha) \*\* |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 2:

#### Tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka ewidencyjna | | Obręb ewidencyjny\* | | Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach obrębu ewidencyjnego  (ha) \*\* |
| Id | Nazwa |
| Id | Nazwa |
| 1. | 060609\_2 | Rudnik | 060609\_2.0001 | Bzowiec | 234 |
| 060609\_2.0002 | Joanin | 36 |
| 060609\_2.0004 | Majdan Borowski II | 33 |
| 060609\_2.0005 | Majdan Borowski I | 16 |
| 060609\_2.0006 | Majdan Kobylański | 70 |
| 060609\_2.0007 | Majdan Łuczycki | 23 |
| 060609\_2.0008 | Maszów | 217 |
| 060609\_2.0009 | Mościska | 230 |
| 060609\_2.0010 | Płonka | 255 |
| 060609\_2.0014 | Rudnik | 341 |
| 060609\_2.0015 | Suche Lipie | 227 |
| 060609\_2.0016 | Suszeń | 102 |
| 060609\_2.0017 | Wierzbica | 241 |
| Razem: | | | | | 2025 |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie BDOT500

\*\*należy podać fizyczną – wynikająca z faktycznego zasięgu - wielkość obszaru mapy zasadniczej

2. Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera Tabela nr 3, zaś w postaci nieelektronicznej – Tabela nr 4.

## *Tabela nr 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Jednostka ewidencyjna | | | Mapa zasadnicza założona na podstawie\* | | | Treść mapy zasadniczej | | Postać mapy zasadniczej | | | |
| Nazwa | Id | Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej(w ha)\*\* | Pomiarów terenowych  (0 lub 1) | Pomiarów kartometry-cznych (0 lub 1) | Innych materiałów (0 lub 1) | Obligatoryjna(w ha) | Obligatoryjnaz fakultatywną (w ha) | elektroniczna | | | |
| wektorowa pow.( ha) | hybrydowa pow. (ha) | układ współrzędnych | system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem: | | | - | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |

\* „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1” - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru

\*\* - należy podać fizyczną – wynikająca z faktycznego zasięgu - wielkość obszaru mapy zasadniczej

##### Tabela nr 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka ewidencyjna | | | Postać nieelektroniczna mapy zasadniczej | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | Id | Powierzchnia mapy w postaci nieelektronicznej(w ha)\*\* | Rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza | | | | | | | | | | | |
| plansza papierowo-aluminiowa | | | | plansza foliowa | | | | inny rodzaj materiału z którego wykonana jest mapa zasadnicza | | | |
| pow. (ha)\*\* | liczba arkuszy mapy | skala mapy | układ współrzędnych | pow. (ha)\*\* | liczba arkuszy mapy | skala mapy | układ współrzędnych | pow. (ha)\*\* | liczba arkuszy mapy | skala mapy | układ współrzędnych |
| 1. | Rudnik | 060609\_2 | 2025 | - | - | - | - | 2025 | 174 | 1:1000 | ukł. lokalny 1965 | - | - | - | - |
| Razem: | | | 2025 | - | - | - | - | 2025 | 174 | 1:1000 | ukł. lokalny 1965 | - | - | - | - |

**3. W ramach niniejszego zamówienia w powiecie krasnostawskim tworzona będzie inicjalna baza GESUT:**

* + 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą wchodzących w skład całych jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 5:

### Tabela nr 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Id jednostki ewidencyjnej | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach jednostki ewidencyjnej (ha) \*\* |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

* + 1. dla obszarów objętych mapą zasadniczą w obrębach ewidencyjnych wyszczególnionych w poniższej Tabeli nr 6:

#### Tabela nr 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka ewidencyjna | | Obręb ewidencyjny | | Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach obrębu ewidencyjnego  (ha) \*\* |
| Id | Nazwa |
| Id | Nazwa |
| 1. | 060609\_2 | Rudnik | 060609\_2.0001 | Bzowiec | 234 |
| 060609\_2.0002 | Joanin | 36 |
| 060609\_2.0004 | Majdan Borowski II | 33 |
| 060609\_2.0005 | Majdan Borowski I | 16 |
| 060609\_2.0006 | Majdan Kobylański | 70 |
| 060609\_2.0007 | Majdan Łuczycki | 23 |
| 060609\_2.0008 | Maszów | 217 |
| 060609\_2.0009 | Mościska | 230 |
| 060609\_2.0010 | Płonka | 255 |
| 060609\_2.0014 | Rudnik | 341 |
| 060609\_2.0015 | Suche Lipie | 227 |
| 060609\_2.0016 | Suszeń | 102 |
| 060609\_2.0017 | Wierzbica | 241 |
| Razem: | | | | | 2025 |

\* należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza i planowane jest założenie GESUT

\*\*należy podać fizyczną – wynikająca z faktycznego zasięgu - wielkość obszaru mapy zasadniczej

1. Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych tymi bazami. Liczbę tych operatów szacuje się na 660 sztuk (liczba ta stanowi przewidywaną ilość operatów istotnych dla opracowania baz BDOT500 i GESUT w danym obszarze wśród ogólnej ich liczby zgromadzonych w PODGiK – wraz z operatami prawnymi, które mogą zawierać informację o obiektach gromadzonych w tych bazach).
2. System teleinformatyczny w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie do prowadzenia BDOT500 oraz powiatowej inicjalnej bazy GESUT to oprogramowanie GEO-MAP firmy GEO System Sp. z o.o.